
SE5-布署文档


1. 更改SE5的IP地址, SSH登陆SE5,用户名和密码均为linaro



1. 执行更改IP命令:


bm\_set\_ip eth0 IP地址 掩码 网关 DNS

[本例]：bm\_set\_ip eth0 192.168.1.240 255.255.255.0 192.168.1.1




1. 检查IP地址是否已经更改成功(eth0即WAN口IP地址192.168.1.240)

执行sudo ifconfig




1. 将SE5的WAN口连接到交换机里，打开Filizilla,上传文件openpose-1.0.tar.gz



1. 在SE5的/data目录下,将上传的文件解压.

cd /data


tar zxf openpose-1.0.tar.gz



1. 配置运行程序

cd openpose


./soc/example\_demo --bmodel=./models/openpose\_200\_200.bmodel --output=udp://192.168.1.241:11000



1. 修改camera.jason文件，将“address”:后面填写摄像机rtsp取流的地址

[本例]rtsp：//admin:admin123@192.168.1.124:554/id=0





1. 打开客户端下拉选择udp://0.0.0.0:11000

